**附件1**

**南宁中心血站采血车基本情况及需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **计划采购数量** | **采购预算** | **需求** | **备注** |
| **1** | **采血车** | **辆** | **1** | **100万元** | **1、整车要求：知名品牌。**  **2、整车规格：车身长度8-8.5米、车外宽不少于2.55米。油箱容积。**  **3、锂电池或配发电机，发电机功率，且与车辆共用柴油，不另设发电机油箱。**  **4、发动机：知名品牌。额定功率达到一定要求。**  **5、底盘：离合器、变速器、缓速器、轮胎等。**  **6、车身：车身结构和内饰**  **7、车上设备：**  **（1）配备专用设备（储血冰箱、水平离心机、采血秤、热合机等）**  **（2）工作设施（采血台面、热合台面、工作人员座椅、采血椅、沙发、饮水机、微波炉、车载空调、独立柜式空调、收纳柜、抽屉、洗手池、照明、车窗帘等）**  **8、生产要求：投标车辆必须为车辆生产厂家原厂生产且底盘生产及车辆改装必须在同一城市（采血车生产厂家出具承诺函原件并加盖公章）。**  **9、其他：隔离设施、护栏、售后服务、响应时效、质保期等。** |  |